MIC

P1

LED

5 V

P0

10 K